泌尿外科输尿管硬镜参数（三个规格）

1. 两段设计：（1）前端8.0Fr，后端9.8 Fr；（2）前端6.0Fr，后端7.5 Fr；（3）前端4.5Fr，后端6.0 Fr

2、视角: 12 度

3、可配合5Fr器械使用

4、工作长度≧430mm

5、镜管可自动复位

6、防损伤插入前端

7、图像不低于50000像素

8、器械口可配喇叭状工作通道口

9、器械通道有反渗水功能

10、可浸泡、可134℃高温高压消毒

11、蓝宝石镜面

12、一体镜