**全自动臂式血压仪参数**

1. 测量方式：示波法、升压自动测量；左、右臂均可测量；
2. 显示屏：7.0寸液晶显示屏
3. 规格：隧道式
4. 输出值：收缩压、舒张压、脉搏、氧饱和度
5. 血压测量范围：0～290mmHg；
6. 脉搏数測定范围：30～200bpm；
7. 氧饱和度測定范围：60%～100%；
8. 语音：语音提示，可调节6档语音大小；
9. 测量时间：少于40秒 ；
10. 袖带：采用抗菌材料，袖套可拆卸清洗；
11. 标准配置：台式主机（医用）、数据线、热敏打印机，可自动切纸；
12. 精确度：血压±3mmH g，脉搏：±2% ；
13. 通讯功能：可连接电脑HIS系统和分诊系统，自动上传所监测的生命体征到HIS和分诊系统（免费对接HIS和分诊系统做接口）；
14. 存储：可存储不少于100组测量数据；
15. 压力单位：mmHg 和Kpa两种单位切换显示；
16. 安全装置：双重安全装置，过压保护；
17. 肘垫到位检测功能，避免因胳膊放置位置不当导致测量偏差；
18. 提供原厂售后服务承诺书；
19. 提供5年免费维保承诺；