**麻醉科体外循环用血液微栓过滤器、血液浓缩器参数**

**血液微栓过滤器：**

1. 要求应用于体外循环过程中可以滤除管路动脉端40um以上的微粒；
2. 并且有根据不同体重级别划分不同滤过面积的型号；
3. 具有由整体部件外壳、滤芯、底座、三通接头、应急旁路管、配用部件三通开关、测压管组件、排气管等组成；
4. 无菌提供，一次性使用。

**血液浓缩器：**

1. 要求用于体外循环期间患者的血液浓缩，纠正患者体外循环过程中血液溶质和体液失衡；
2. 另须提供可以配套的完整连接管路；
3. 要求有根据不同体重级别划分不同滤过面积的型号；
4. 无菌提供，一次性使用。