**气垫床参数**

1. 床垫气条材质：医用级PVC材料，气条布料厚度：≥0. 35mm；
2. 气条数量≥17条，带喷气微孔气条数量≥8条，两管波动功能；
3. 床罩：尼龙底席、拉链式PU床罩面；
4. 每套配备用气条至少1条，最大承受重量150kg以上；
5. 床垫有快速放气功能，头部至少3条气条保持充气状态；
6. 床席充气后尺寸大约（长x宽x高）：2000x850x128mm.

7、交替波动周期：10-12分钟左右。

8、主机带快速接头与床席输气管快速接头对接。

9、低压报警功能，带静态功能按键。

10、主机工作电压、频率大概：220V 50HZ,气泵压力范围：55~120mmHg,气泵流量范围：7~8升／分钟。