**后勤部—GCK抽屉式配电柜参数**

1、柜体尺寸：800＊600＊2200；

2、每个柜，配7个抽屉：315A／1个；200A／5个；100A／1个；

3、每个抽屉配置一个数显式多功能表，并带有485接1口及远传功能，具体功能为：电流、电压、功率因数、计量等；

4、其中一个柜体，带1.5米向右水平铜母排，其中4根尺寸为：100＊10,1根为80＊10。