**双路自动气压止血仪（支架）**

**一、技术参数**：

压力设定范围：0-100kPa

压力稳定精度：±5 kPa

时间设定范围：0-120分钟

初始充气时间：≤60秒

供电电源：AC 220V±10% 50Hz

额定功率：≤60VA

噪音：正常工作状态≤55dB

**二、性能特点**：

可调高度立式支架，移动自如。能同时进行两路输出，两个通道可独立工作，为不同肢体止血。