**核医学科铅用品参数**

**铅屏风：**

1、主要材质：304不锈钢夹铅

2、防护屏尺寸：

3、铅屏蔽：大于等于30mm Pb

4、4个带锁紧的承重万向脚轮，可以移动或固定放置

1. 用于屏蔽隔离

**铅桶：**

1、放射性废物防护桶是由铅及304不锈钢特制而成

2、外观具备抗指纹功能，保证表面无印痕

3、旋开式废物投放口,闭合盖报警器

4、4个带锁紧的承重医用万向脚轮

5、可以移动或固定放置

6、屏蔽：大于等于30mmpb

7、外尺寸：大于等于450mm(H)\*300mm(W)

8、提供放射性防护官方检测报告。

**铅衣消毒柜：**

1. 设备具有空气、物表消毒功能，消毒效果≥99.9%；对微生物繁殖引起的异味进行有效去除；

2. 设备具有烘干除味功能，自动将设备内的湿度控制在RH40%-60%，确保存储空间内的衣物保持干燥，

3.高能离子有效抑制和杀灭霉菌和细菌等微生物，避免衣物发霉、产生异味；

4、 设备具有自消毒功能，启动物表消毒功能时，同时具备对设备内部风道等空气可接触表面进行彻底消毒；

5. 铅衣存储尺寸≥长626X宽561X高1325；

6. 围巾帽子存储容积共≥172升；

7. 噪音≤60分贝以内

8、柜体附触摸屏，实现功能操作。