**电动产床参数**

适用于产妇分娩、妇科手术、诊断及检查，具有包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能

前后倾、 上下升降均由电机电动控制

1．控制方式:可手控、脚控和双控。

2．表面光洁无缝，污水无法渗透，表面皮革材质且能防火。

3．具备304不锈钢污物盆，并带有导流口和导流管。

4．床底座带有万向轮，具有独立脚踏刹车系统可方便推行、锁定。

5．头板、座板和背板设计曲线。背板、座板及辅助台皆有导流凹槽，便于消毒、抗菌、抗污、 耐磨、防臭。

6．外展式辅助台可调节。

7.尺寸：

长≥1850mm；宽≥600mm；台面：650mm-930mm；背板≥780×590mm；座板≥470×590mm

前倾≥20 °；后倾≥20 °；背板上折≥75°；背板下折≥10°；腿板≥560×590mm

8.配置如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数 量 |
| 1 | 主体（含电机、床垫） | 1 |
| 2 | 臂托 | 2 |
| 3 | 腿托 | 2 |
| 4 | 把手 | 2 |
| 5 | 辅助台 | 1 |
| 6 | 污物盆 | 1 |
| 7 | 控制器 | 1 |
| 8 | 麻醉屏架 | 1 |
| 9 | 脚踏刹车 | 1 |

**参数审核签字：**

 **科主任：**

 **科务会（三人）：**

 **使用人（代表）：**