**婴儿辐射台参数**

1.三种温控:具有预热、手控、肤温等温度控制模式。

2.脱落提示:具有肤温传感器脱落报警提示功能。

3.分屏显示:设置温度与皮肤温度分屏显示。

4.超温保护:独立的超温保护系统。

5.评分计时:具有计时功能。

6.挡板灵活:婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸。

7.自检报警:产品具有开机自检功能，断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等多种故障报警提示。

8.温度校正:前面板具有温度校正功能。

9.支架：可放置呼吸复苏（器）囊、手术用头架（HKN-93A)。

10.基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。