碘131自动分装仪参数

1、无管路输送，为科室节约成本，减少本底残留；

2、给药计量精度可达最小100μ L，任意时段满足甲吸要求；

3、多窗口给药，嵌入式口服杯底座；

4、任意时间段对原液进行屏蔽，使腔内环境辐射达到本底水平，保护医护在日常养护过程的辐射照射；

5、智能配制，可任意实现稀释，分析，给药二次校准；

6、净化排风风速＞0.5M/ S ，四重净化过滤膜；

7、远程网络操作时，过程全自动化，双向高清视频、语音，摄像头像素≥500万像素；

8、给药分析容量：100μ L -5000 μ L ;

9、支持药瓶反复冲洗；

10、实现网络远程故障处理；

11、智能语音播放系统，提示患者用药前中后注意事项及医嘱确认；

12、无管路、泵耗材维护。