**敷贴器配置要求:**

1、Sr-90密封放射源活度：≧40mCi，

2、源表面吸收剂量率：≧30Sv/hr，

3、均匀性：Sr90＞97%，

4、Sr90含量＞99%，

5、外形尺寸：30mm\*30mm\*8mm，

6、活性尺寸：≧27mm\*27mm，

7、半衰期：≧28年 ，

8、核素敷贴治疗专用工具包，

9、其他配置：（1）治疗手柄1个；（2）防护盘1个；（3）铅防护罐1个；（4）铝合金箱1个；