**桃溪药剂科药架参数：**

材料为冷轧钢板，表面静电喷涂处理；

立柱板材厚度1.2mm;层板厚度0.6mm.

层板为卡挂式，层间高度可调，卡挂后层面为平面式

单面药架尺寸约：高2000mm\*宽800mm\*深460mm

双面药架尺寸约：高2000mm\*宽800mm\*深860mm

**参数审核签字：**

**科主任：**

**科务会（三人）：**