**集中供液系统参数**

1.符合血液透析及相关治疗用浓缩液YY0598--2015，自动清洗、排空。

2.浓缩液夜间不间断循环，360°清洗，清洗的干净，排空的彻底，配好的 A液经过精密的过滤后进入储液罐循环直供，双供液泵，硅胶管与U型供液适配器组成全系统环路无死腔。

3.治疗期间或待机期间,系统自动循环供液及排气。

4.电导率监测配液浓度，浓度超限时停止输送到储液罐。

5.系统各项参数在线显示并长期储存每一天的运行数据。

6.远程声光报警，储液罐低液位及系统故障时报警。

7.一键式消毒，整套系统清洗的干净，排空的彻底。

8.消毒时间定期提醒，通过提醒可以提前准备。

**血液透析机参数**

1.达到SOP要求，标配在线血压监测组件，标配B粉袋/桶，标配能安装细菌过滤器模组，标配KT/v联机检测装置，具有漏血检测功能，双重监测系统，大于 0.5ml 漏血时报警。

2.透析液吸管可联机清洗消毒，能选择超滤/钠1～10个超滤模式及20个可编辑超滤程序,同时可以在任意时段设置单超或透析,超滤范围0～4000ml/h,精度±200ml或±1%。

3.干粉/浓缩液/中央供液可任意选择，随时切换透析液流量100ml/min-800ml/min。

4.肝素泵，可选用20ml、30ml、50ml规格。 血流量：50～600ml/min精度±10%，可任意调节。

5.具有专职维修工程师12小时内到达目的地维修,保修期至少2年以上

6.透析液细菌内毒素过滤系统,滤器使用寿命≥900h或≥100～150人次

7.提供血液透析办公系统