**心电监护仪参数：**

1、具备可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏功能

2、具备心电概览报告，统计分析心率变化情况不少于24小时，可全息波形与趋势图联动显示

3、可显示PI血氧灌注指数，反映血氧灌注情况

4、具备抗干扰和弱灌注血氧技术

5、具备掉电存储功能,交流电与电池断电时均可保存当前数据

6、具备120小时趋势图表、100个报警和手动事件、1000组NIBP测量、100条呼吸氧合事件的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

**微量泵参数:**

1、适配所有品牌的注射器；

2、自动识别注射器规格，注射速率可调：10ml:0.1ml/h—400ml/h，

20ml: 0. 1ml/h-600ml/h, 30ml: 0. 1ml/h-900ml/h, 50ml: 0. 1ml/h

—1500ml/h；

3、注射精度：≤士2%（泵本身机械精度≤士1%）；

4、具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“电源报警”、、“系

统出错报警”、等报警功能；

5、内置电池且可连续工作超过6 小时；

6、至少具有三种注射模式：“速度模式”、“时间模式”、“容量模式”；

7、KVO 速度可设置：可根据不同的针筒规格设置 KVO速度。

8、双通道一体机，可以分速输注；显示屏幕分别显示各通道的情况

9、设备进液防护等级：IPX4 ；设备防电击安全等级：I类、CF 型

10、质保期至少5年，终身维修。