全自动洗澡机参数

• 自动洗浴

洗澡房上部配置6个喷淋头，下部配置4个喷头，可实现上下同时喷淋，洗澡过程更为舒适，同时配有花洒用于头部及身体局部清洗。

• 恒温出水

采用即热式加热模块，配备自动温度控制模组，可实现快速升温，即开即用。

•液晶触摸屏控制

采用7寸触摸控制屏，操作简单，设有标准洗浴、自定义洗浴两种洗澡程序可供选择，满足不同需求的人员。

•自动喷洒沐浴露

配备沐浴露自动喷洒功能，可实现沐浴露自动喷洒。

•自动热风烘干

洗澡完成后，可自动开启热风，使人体快速烘干。

• 自动清洗消毒

设有舱体清洗消毒功能，洗浴完成后，一键启动，对洗澡房腔体全方位、无死角进行清洗和消毒。

• 药浴功能

配备药物洗浴功能，针对不同患者和人群，采用自吸泵抽吸药物浴液通过手持喷头对身体局部进行指向性洗浴。

•可移动升降折叠床

配备可移动升降折叠床，利用防水电动推杆进行折叠和伸展，可实现人员坐姿和平躺姿势的切换，方便对洗澡人员的护理。

• 安全防护

系统具备防干烧、电压过压、电压欠压、水压欠压、高灵敏漏电保护等安全保护装置，保护使用人员的安全。