**口腔CBCT参数:**

1.拍摄模式:具有CT、全景、头颅正/侧位、颞下颌关节、小牙片和局部C T独立拍摄模式，非CT切出断层或融合数据；

2.有效成像视野≥14x10cm,一次拍摄成像，非融合数据;

3.局部成像视野≤5x8cm;

4.立柱可申降;

5.可进行三维正畸分析、虚拟种植(提供丰富的种植体库，并可升级，可依据医院需求添加所需品牌的种植体你，添加的种植体可自带牙冠，并支持调整牙冠和基台)；

6.有虚拟内窥镜功能(神经管、上颌窦、根管结构的内部

3D效果)；

7.牙片及CT影像数据可内网传输查看。