|  |  |
| --- | --- |
| 处理风量 | ≥350m³/h |
| 吸烟臂数量 | 单臂和双臂皆需要 |
| 外形尺寸 | ≤L420\*W260\*H460 |
| 材质 | 1.5mm厚度优质冷轧钢材静电塑喷 |
| 功率 | 200w |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 吸风管道材质 | 铝合金材质 |
| 过滤效果 | 0.3μm 99.97% |
| 设备噪音 | 48~65分贝 |
| 电源 | 220V 50HZ |
| 过滤材质 | 最高过滤等级Hepa+1000碘值活性炭+分子筛 |
| 出风口 | Φ75 （可定制） |
| 进风口 | Φ75 （可定制） |
| 显示 | 液晶屏显示，十档档位调节 |
| 控制方式 | 红外遥控控制+本机按键控制 |

艾灸烟雾净化器参数：