1. **尿道膀胱内窥镜**

1.1视向角：30°左右

1.2视场角：6 6左右

1.3景深：2- 25mm

1.4镜体外径：4mm

1.5手术器械规格：7Fr×370mm

1.6插入部外径：15.5Fr、19.8 Fr

1.7工作长度：302mm左右

1.8图像质量：高清画质

★使用范围：尿道、膀胱镜检查

**二、电子膀胱肾盂内窥镜**

1.1视向角：0°

1.2视场角：110°

1.3景深：5- 50 mm

1.4尖端部外径：7.2 Fr

1.5尖端部设计：锥形头端

★1.6插入部外径：8.5 Fr

1.7工作长度：670 mm

1.8弯曲角度：上弯270°，下弯270°

1.9图像质量：高清画质

★1.10使用范围：尿道、膀胱、肾脏，为可重复使用电子软镜