**电子膀胱肾盂内窥镜**

1.1视向角：0°

1.2视场角：110°

1.3景深：5- 50 mm

1.4尖端部外径：7.2 Fr

1.5尖端部设计：锥形头端

1.6插入部外径：8.5 Fr

1.7工作长度：670 mm

1.8弯曲角度：上弯270°，下弯270°

1.9图像质量：高清画质

1.10使用范围：尿道、膀胱、肾脏，为可重复使用电子软镜