**产品介绍**

**种植机包装配置：**

 **种植机主机 1 个**

 **脚控装置 1 套**

 **种植机马达 1 个**

 **种植机马达管线 1 根**

 **种植弯手机 1 把**

 **种植手机支架 1 个**

 **盐水瓶挂架 1 个**

 **一次性用盐水管线 1 包**

 **电源线 1 根**

 **说明书 1 份**

**技术参数**：

**种植机部分：**

**宽度：265mm**

**深度：255mm**

**高度：100mm**

**重量：约 1.9kg**

**马达最大扭矩：5.5Ncm**

**马达最大转速：40,000rpm**

**设备输出最大扭矩：80 Ncm**

**光纤种植弯手机：**

**传动比：减速 20:1**

**最大转速：2,000rpm**

**最大扭矩：55 Ncm**

**泵输送量：30-110 ml/min**

**输入电压：100-240 V**

**输入频率：50-60 Hz**

**光纤种植直手机（选配）：**

**传动比：匀速 1 :1**

**最大转速：40,000rpm**

**最大扭矩：5.5 Ncm**

**可调节选项：**

**治疗步骤（最大 10 项）**

**最大转速**

**最大扭矩**

**冷却水大小（0-4）**

**马达转动方向**

**请提供专机专用耗材。**