一、 语音播报
1. 签到成功语音：“签到成功，请在候诊区等候”
2.签到失败语音：“签到失败”
 
二、网络连接 
1. 网络模式：使用有线静态IP，禁止使用wifi
2. 固定参数：IP地址、子网掩码、网关、院内DNS
3. 数据加密：院内内网加密传输，禁止外网直连
 
三、门诊签到业务规则参数
1. 允许提前签到：预约就诊前30分钟开放签到
2. 过号提醒：签到成功后同步推送候诊大屏 
3. 签到方式
· 挂号小票签到
· 身份证签到
· 手机预约二维码/医保电子凭证扫码签到
4. 号源校验规则
· 只校验当日本院本科室有效预约号
· 同一患者同一时段不可重复签到
· 已取消/已就诊/已过号号源拦截签到，并提示原因
5. 候诊数据展示
签到成功页面显示：患者姓名（隐去中间字）、就诊序号、当前候诊人数、诊室号。
6.排队签到顺序必须和门诊医生工作站排队顺序一致。
 
4、 硬件参数 
1. CPU≥4核，内存≥2G，外存≥32G
2. 尺寸≥22寸，屏幕比例16:9，分辨率≥1920*1080
 
五、安全与隐私设置（医院合规要求）
1. 数据本地脱敏：不完整存储患者身份证、医保号明文
2. 禁止导出批量患者签到数据，仅管理员授权可导出日志
 
六、特殊门诊适配可调参数
1. 儿科门诊：放大界面字体、延长弹窗停留10秒
2. 内科：放大界面字体、调高屏幕亮度、增大语音音量
